|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1  Кран1 | 2  Кран2 | 3  Кран3 | 4  Кран4 | 5  Кран5 | 6  Кран6 | 7  Кран7 (водопровод) | 8  реверс |
| Кн1 – Залив в дорожку из бака |  | On | On |  |  |  |  |  |
| Кн2 – Залив в бак из дорожки\*\*\*\*\* | On |  |  | On |  |  | On\*  Через 180с если режим активен |  |
| Кн3 – Противоток | On |  |  |  | On |  |  |  |
| Кн4 – Слив в канализацию из дорожки | On |  |  |  |  | On | On\* |  |
| Кн5 – Слив из бака в канализацию |  |  | On |  |  | On |  |  |
| Кн6 – Залив в бак (на щите) \*\*\*\* |  |  |  |  |  |  | On\* |  |
| Конц2 при включенной Кн2\*\*\* | On |  |  |  |  | On | On\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1  Кран8 | 2  Кран9 | 3 (противоток) | 4  (мотор) | 5  Кн5 | 6  Кн6 | 7 | 8 |
| Кн1 – Залив в дорожку из бака | On | On |  |  |  |  |  |  |
| Кн2 – Залив в бак из дорожки | On\*\* | On\*\* |  |  |  |  |  |  |
| Кн3 – Противоток | On |  | On |  |  |  |  |  |
| Кн4 – Слив в канализацию из дорожки | On | On |  |  |  |  |  |  |
| Кн5 – Слив из бака в канализацию | On | On |  |  | On |  |  |  |
| Кн6 – Залив в бак (на щите) |  |  |  |  |  | On |  |  |
| Конц2 при включенной Кн2 | On  Через 25 с | On  Через 25 с |  |  |  |  |  |  |

\* - off – по концевику №1 в баке

\*\* - остаются 30 с включены после выключения режима, если режим Кн2 – включен > 80 c

\*\*\* выключаем индикацию режима Кн2 и включаем индикацию режима Кн.4

\*\*\*\* Режим невозможен при зажатом концевике 1 и выключится(в том числе и индикация) при концевик 1

\*\*\*\*\* Если концевик 2, то сразу выставляем краны по режиму Конц2 при вкл. Кн2